**警告**

**灯具间串联后，再接**

**电源器DC OUT端**


**注意**

**安装人员如有错误装设导致损坏，**


**须负赔偿责任。请详阅下面接线图**

**轻钢架龙骨灯接线图(以下TLD简称，代表轻钢架龙骨灯)**

例一：三支轻钢架龙骨灯搭配明纬电源驱动器



例二：十支轻钢架龙骨灯搭配明纬电源驱动器



备注：

1. 本产品限定使用指定型号之明纬电源驱动器与符合电检电源线。产品始保固二年，

保修十年。指定之各型号明纬电源驱动器，可安装数量：

APC- 35-1050：1（MIN）- 3（MAX）支（PCS）。

LPC- 60-1050：2（MIN）- 5（MAX）支（PCS）。

LPC-100-1050：5（MIN）-10（MAX）支（PCS）。

LPC-150-1050：6（MIN）-15（MAX）支（PCS）。

2.每一轻钢架龙骨灯(60公分)功率10W、电流为1050mA±50mA、电压10V±1V，请依灯条的串接数量选择电源驱动器瓦数。

**屠龙刀轻钢架龙骨灯－安装说明书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、新装、更换之安装方式**  **T型骨架**  **T型骨架**   |  |  | | --- | --- | | D:\Job\鵬景\鵬景\鵬景倚天劍\鵬景屠龍刀\1.屠龍刀龍骨燈TLD-LG\屠龍刀DOC\20151210TLD安裝說明書\新增資料夾\01.jpg  **T型骨架** | D:\Job\鵬景\鵬景\鵬景倚天劍\鵬景屠龍刀\1.屠龍刀龍骨燈TLD-LG\屠龍刀DOC\20151210TLD安裝說明書\新增資料夾\02.jpg  **移除** | | **图１：换装者，确认欲安装轻钢架龙骨灯的２尺**  **轻钢架。** | **图２：换装者，移除２尺轻钢架。** | | D:\Job\鵬景\鵬景\鵬景倚天劍\鵬景屠龍刀\1.屠龍刀龍骨燈TLD-LG\屠龍刀DOC\20151210TLD安裝說明書\新增資料夾\03.jpg  **轻钢架龙骨灯** | D:\Job\鵬景\鵬景\鵬景倚天劍\鵬景屠龍刀\1.屠龍刀龍骨燈TLD-LG\屠龍刀DOC\20151210TLD安裝說明書\新增資料夾\04.jpg  **轻钢架龙骨灯** | | **图３：于轻钢架龙骨灯顶端打孔处，穿入固定铁**  **丝（如白框内所示）。** | **图４：再将固定铁丝穿入轻钢架固定孔（如白框**  **内所示）。** | | D:\Job\鵬景\鵬景\鵬景倚天劍\鵬景屠龍刀\1.屠龍刀龍骨燈TLD-LG\屠龍刀DOC\20151210TLD安裝說明書\新增資料夾\05.jpg  **轻钢架龙骨灯**  **T型骨架** | D:\Job\鵬景\鵬景\鵬景倚天劍\鵬景屠龍刀\1.屠龍刀龍骨燈TLD-LG\屠龍刀DOC\20151210TLD安裝說明書\新增資料夾\06.jpg  **轻钢架龙骨灯**  **T型骨架** | | **图５：将轻钢架龙骨灯跨置于轻钢架边条上（如**  **白圈内所示）。固定铁丝穿入至底（如白框**  **内所示）。** | **图６：将固定铁丝弯折缠绕三圈侧置，完成单边**  **固定。另一边重复图３～图６，固定即完**  **成。** | |
| **注意事项：**  **１. 换装者，自图１开始安装。新装者，自图３开始安装。固定铁丝建议规格为21号，使用长度12cm。**  **２. 光罩上有保护膜，请于安装后撕除。** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、不拆骨架之安装方式。**   |  |  | | --- | --- | | C:\Users\Seal\Desktop\20160217TLD-LG裁切天花板\新增資料夾\01-1.jpg  **T型骨架**  **T型骨架** | C:\Users\Seal\Desktop\20160217屠龍刀切版\TLD-LG.jpg  **轻钢架龙骨灯** | | **图１：确认欲安装轻钢架龙骨灯的位置。** | **图２：于轻钢架龙骨灯顶端打孔处，穿入固定铁**  **丝（如白框内所示）。** | | C:\Users\Seal\Desktop\20160217TLD-LG裁切天花板\新增資料夾\02-1.jpg  **轻钢架龙骨灯**  **T型骨架** | C:\Users\Seal\Desktop\20160217TLD-LG裁切天花板\新增資料夾\03-1.jpg  **轻钢架龙骨灯**  **T型骨架**  **T型骨架** | | **图３：再将固定铁丝穿入轻钢架圆孔（如白框内**  **所示）。** | **图４：将轻钢架龙骨灯跨置于轻钢架边条上（如**  **白圈内所示）。固定铁丝穿入至底（如白**  **框内所示）。** | | C:\Users\Seal\Desktop\20160217TLD-LG裁切天花板\新增資料夾\04-1.jpg  **轻钢架龙骨灯**  **T型骨架**  **T型骨架** | C:\Users\Seal\Desktop\20160217屠龍刀切版\06-3.jpg  **裁切**  **2公分** | | **图５：将固定铁丝弯折缠绕三圈侧置，完成单边**  **固定。另一边重复图２～图５，固定之。** | **图６：裁切天花板单边2公分（如红框内所示）。** | | C:\Users\Seal\Desktop\20160217TLD-LG裁切天花板\新增資料夾\05-1.jpg  **轻钢架龙骨灯**  **T型骨架**  **T型骨架**  **裁切的天花板** | \\WWW\pcig.data\E.圖庫\2資料圖\81.2屠龍刀\5.參考資料\20160217TLD-LG裁切天花板\20160217屠龍刀切版-2.jpg | | **图７：将裁切的天花版盖上，即完成。** | **图８：安装完成图。（轻钢架龙骨灯以蓝色箭头表**  **示之　　　）** | |
| **注意事项：**  **１. 固定铁丝建议规格为21号，使用长度12cm。**  **２. 光罩上有保护膜，请于安装后撕除。** |