**屠龙刀轻钢架龙骨灯－建议安装数量表及配置图**

**建议安装数量表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 桌面平均照度300 Lux – 350 Lux | | |
| 天花板至楼地板高度 | 2.5米 | 3米 |
| 每平方米建议安装数量 | 0.5支(约5W/) | 0.6支(约6W/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 桌面平均照度450 Lux – 500 Lux | | |
| 天花板至楼地板高度 | 2.5米 | 3米 |
| 每平方米建议安装数量 | 0.6支(约6W/) | 0.75支(约7.5W/) |

备注：桌面高度约0.75米。

**建议配置图：**

